ГБОУ «ШУМИХИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

|  |  |
| --- | --- |
|  СОГЛАСОВАНОПредседатель Профкома\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мордвинцева Л.Н. « 20 » мая 2020 г. |  УТВЕРЖДАЮ Директор школы-интерната \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тхор О.Н. « 20 » мая 2020 г. |

ИНСТРУКЦИЯ № 1

**по охране труда для учителя в столярной мастерской**

1. **Общие требования охраны труда**

1.1. Настоящая инструкция по охране труда в столярной мастерской распространяется на всех работников общеобразовательных заведений (учителей, инструкторов по труду, педагогов дополнительного образования и т.д.), занимающихся с учениками в мастерской.

1.2. Самостоятельно работать в столярной мастерской разрешается лицам:

-18-ти лет и старше, прошедшим обязательный периодический медосмотр и не имеющим медицинских противопоказаний для работы в данной мастерской;

-имеющим специальное образование или необходимый стаж работы.

1.3. Учитель столярной мастерской должен придерживаться Правил внутреннего трудового распорядка и Режима работы образовательного учреждения. График работы в столярной мастерской устанавливается расписанием занятий школы - интерната, утвержденных директором учреждения.

1.4. Учитель технологии в столярной мастерской должен знать и соблюдать:

- инструкцию по охране труда на фуговальном станке;

- инструкцию по охране труда на циркулярном станке.

1.5. К опасным факторам при работе в столярной мастерской относятся:

физические - опасное напряжение в электрической сети; движущиеся части машин и механизмов; острые края, заусенцы на поверхностях инструмента, приспособлений и оборудования; заусенцы, сколы деревянных заготовок; шум; вибрация; повышение температуры поверхностей оборудования; вентиляционная система; режущие, пилящие, колющие приспособления и инструменты;

химические - пыль;

психофизиологические - напряженность внимания.

1.6. Работая в столярной мастерской необходимо пользоваться следующей спецодеждой и индивидуальными средствами защиты (в соответствии с письмом Минпроса РСФСР от 21.06.1972г №322М):

- халатом из хлопчатобумажной ткани,

- рукавицами комбинированными,

- защитными очками.

1.7. Рабочие места и зоны должны иметь необходимое освещение. Свет не должен слепить глаза.

1.8. При смене пилы, фрезы и прочих рабочих частей, очистки станков, уборки рабочих мест следует пользоваться специальными приспособлениями (ключ, крючок, лопата, щетка, скребок и т.п.).

1.9. Столярная мастерская должны быть снабжена первичными противопожарными средствами: огнетушителями - химическим пенным, углекислотным или порошковым и ящиком с песком.

1.10. Для оказания первой помощи в общедоступном месте должна находиться медицинская аптечка.

1.11. В столярной мастерской на видном месте должны быть размещены инструкции по технике безопасности для школьников.

1.12. В начале каждого учебного года следует проводить с учениками инструктаж (отдельным уроком) по технике безопасности с регистрацией в соответствующем журнале

1.13. В случае получения травмы школьником преподаватель столярной мастерской обязан срочно сообщить о случившемся дежурному администратору и школьной медсестре. Если необходимо - оказать первую доврачебную помощь.

1.14. О любых без исключения неисправностях электрической проводки, оборудования и механизмов, сантехнического оборудования, мебели и повреждениях оконных стекол, работник столярной мастерской должен срочно поставить в известность инженера или ответственного по охране труда и заместителя директора по АХР, а при их отсутствии – дежурного администратора, зафиксировать неисправность в журнале заявок.

**2. Требования охраны труда перед началом работы**

2.1. Перед началом работы необходимо надеть спецодежду и проверить наличие средств индивидуальной защиты (защитные очки, перчатки резиновые, коврики диэлектрические).

2.2. Удостовериться в исправной работе вентиляции и эффективности отсоса стружек.

2.3. Удостовериться в наличии и исправности всех имеющихся ограждений.

2.4. Тщательно проверить работу станков на холостом ходу.

2.5. Особое внимание необходимо уделить исправности электрической проводки, подключенной к местам работы учеников.

2.6. Проверить исправность ручного столярного инструмента и удостовериться в том, что его состояние соответствует требованиям безопасности.

2.7. Перед каждым занятием необходимо проводить инструктаж учащихся по технике безопасности с соответствующей записью в журнале.

**3**. **Требования охраны труда во время работы**

3.1. Выполняя работы, следует соблюдать данную инструкцию по охране труда в столярной мастерской, правила эксплуатации оборудования, станков, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений.
3.2. Наличие напряжения в сети проверять с помощью специального указателя напряжения.
3.3. Контролировать исправность работы станков, оборудования и приспособлений, целостность изоляции и заземления.

**4.**  **Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. При возникновении аварийных ситуаций в столярной мастерской (замыкания электропроводки, прорыв водопроводных труб, задымление и т.п.), способных повлечь за собой травмы и (или) отравление учащихся, работник столярной мастерской должен, по возможности, отключить неисправное оборудование, без промедления вывести из мастерской учеников школы согласно утвержденной схемы эвакуации, соблюдая при этом порядок; поставить в известность инженера охраны труда и заместителя директора по АХР, а при их отсутствии – дежурного администратора и директора образовательного заведения.

 4.2. При наличии пострадавших среди школьников работник столярной мастерской обязан обратиться к школьной медсестре, и при необходимости оказать первую доврачебную помощь используя [инструкцию по оказанию доврачебной помощи](http://ohrana-tryda.com/node/249) пострадавшему.

4.3 При возгорании оборудования использовать [инструкцию пожарной безопасности в школе](http://ohrana-tryda.com/node/250), отключить питание, учителю сообщить в пожарную часть и директору учебного заведения, затем приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

**5.** **Требования охраны труда по окончанию работы**

**5.1. По окончании занятий необходимо проверить чистоту и исправность используемого оборудования, станков, инструментов.**

**5.2. Проконтролировать приведение обучающими мета проведения занятий в надлежащий порядок.**

**5.3. Отключить электричество.**

Специалист по охране труда : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

С инструкцией ознакомлен:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Подпись | Расшифровка подписи | Дата | Подпись | Расшифровка подписи |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |