|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮПредседатель Профкома\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Н.Мордвинцева Директор шко « 15 » июля 2021 г « 15 » июля 2021 г  | УТВЕРЖДАЮДиректор школы-интерната  О.Н.Тхор Директор школы- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тхор О.Н  « 15 » июля 2021 г Директор школы-ин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тхор О.Н  « 15 » июля 2021  |

**Инструкция № 17**

**о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада**

1. Лица, работающие на складе и посещающие склад, должны знать и соблюдать требования пожарной безопасности и не допускать действий, приводящих к возникновению пожара.
2. Заведующий складом и другие материально-ответственные лица обязаны знать пожароопасные свойства всех находящихся под их ответственностью материалов, порядок их хранения и методы тушения.
3. Хранение различных материалов должно осуществляться с учетом их пожароопасных свойств (способностью к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.
4. Проходы на складе должны содержаться свободными. Не допускается загромождение какими-либо предметами и материалами проходов, а также подступов к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям).
5. В складских помещениях при без стеллажном способе хранения материалы должны укладываться штабелями. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.
6. Расстояние от светильников до складируемых материалов или изделий должно быть не менее 0,5 м.
7. Уровень защиты электрооборудования должен соответствовать классу зоны по ПУЭ.
8. В складских помещениях **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:
	* курение и пользование открытым огнем; прокладка транзитных линий электропроводки
* вентиляционных систем;
	+ хранение ЛВЖ и ГЖ (хранение ЛВЖ и ГЖ должно осуществляться в герметичной закрытой таре, в специально приспособленном для этой цели помещении);
	+ использовать светильники с люминесцентными лампами с отражателями и рассеивателями из горючих материалов;
1. Ответственные за пожарную безопасность лица, а в их отсутствие, лица их замещающие,

**ОБЯЗАНЫ**:

 знать пожароопасные свойства хранящихся веществ и материалов;

 содержать в исправном состоянии и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

* + перед закрытием склада лично и тщательно произвести обход помещений и, лишь убедившись в их пожаробезопасном состоянии, отключить электросеть и закрыть склад.

**В случае возникновения пожара:**

немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101, 112, 2-13-62

указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона,с которого передается сообщение.

Специалист по охране труда: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

С инструкцией ознакомлен (а): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

 (подпись) (расшифровка подписи)

С инструкцией ознакомлен (а): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

 (подпись) (расшифровка подписи)