ГБОУ «ШУМИХИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

|  |  |
| --- | --- |
|  СОГЛАСОВАНОПредседатель Профкома\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мордвинцева Л.Н. « 20 » мая 2020 г. |  УТВЕРЖДАЮ Директор школы-интерната \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тхор О.Н. « 20 » мая 2020 г. |

ИНСТРУКЦИЯ № 2

**по охране труда для учащихся во время занятий в мастерской.**

**1. Общие**[**требования безопасности**](http://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/)**.**

1.1. К занятиям в столярной мастерской допускаются:

- учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий в образовательном учреждении данного вида и типа;

-   прошедшие инструктаж по [технике безопасности](http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/);

- ознакомленные с инструкциями по эксплуатации оборудования и приспособлений.

1.2. При нахождении в столярной мастерской учащиеся обязаны соблюдать Правила поведения для учащихся.

1.3. Опасными факторами в столярной мастерской являются:

 физические (опасное напряжение в [электрической](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/108.php) сети; движущиеся части машин и механизмов; острые кромки, заусенцы на поверхностях [инструмента](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/220.php), приспособлений и оборудования; заусенцы, сколы заготовок; шум; вибрация; система [вентиляции](http://pandia.ru/text/category/ventilyatciya/); режущие, пилящие, колющие инструменты

1.4.При [работе](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php) в столярной мастерской должна использоваться следующая [спецодежда](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/221.php) и средства индивидуальной защиты: фартук , нарукавник, защитные очки.

1.5.Учащиеся обязаны соблюдать правила [пожарной безопасности](http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/), знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.6.Для смены рабочих приспособлений, очистки приспособлений и механизмов, уборки рабочих мест необходимо использовать вспомогательные инструменты (ключ, крючок, щетка, скребок и т. п.).

1.7. О каждом [несчастном случае](http://pandia.ru/text/category/neschastnij_sluchaj/) пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить учителю.

1.8. Учащимся запрещается без разрешения учителя подходить к имеющемуся в мастерской оборудованию и пользоваться им, трогать электрические разъемы.

**2. Требования безопасности перед началом занятий.**

2.1.Надеть спецодежду, заправить [волосы](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/19.php) под [головной убор](http://pandia.ru/text/category/golovnie_ubori/), приготовить средства индивидуальной защиты.

2.2.Изучить содержание настоящей Инструкции.

2.3. Подготовить к работе рабочее место, убрав все лишнее с верстаков, а портфель или [сумку](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/33.php) в [специально](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php) отведенное место. Используемые инструменты и приспособления, заготовки разместить таким образом, чтобы исключить их падение и опрокидывание.

2.5. Проверить исправность ручного столярного инструмента и убедиться в том, что его состояние соответствует требованиям безопасности.

2.6. Обо всех замеченных нарушениях, неисправностях и поломках немедленно доложить учителю.

**3. Требования безопасности во время работы**

3.1.Во время занятий необходимо соблюдать настоящую инструкцию, правила эксплуатации

оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений.

3.2. При работе учащийся обязан:

·  поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте;

·  рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания или падения;

·  [выполнять работу](http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/) только исправным, хорошо заточенным инструментом;

·  использовать защитные очки при работе инструментом ударного действия;

·  прочно закреплять обрабатываемую деталь в тисках при ручной резке древесины ножовкой;

·  использовать рабочий инструмент только по прямому назначению;

·  при работе напильником держать пальцы рук на его поверхности.

Учащимся запрещается:

·  допускать скапливание посторонних предметов на рабочих местах;

·  захламлять верстаки отходами и стружкой;

·  сдувать стружку и опилки ртом или убирать их руками;

·  производить уборку над и под работающим оборудованием или в непосредственной близости от движущихся механизмов;

выполнять какие-либо действия без разрешения учителя;

·  выносить из мастерской и вносить в нее любые предметы, приборы и оборудование без разрешения учителя.

3.3. Обо всех неполадках в работе оборудования и механизмов необходимо ставить в известность учителя.

**4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.**

4.1. При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании), обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целости их изоляции, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе оборудования и механизмов, немедленно прекратить работу, сообщить об этом учителю и действовать в соответствии с его указаниями.

4.2. При получении травмы сообщить об этом учителю.

4.3. При необходимости помочь учителю оказать пострадавшему первую помощь и оказать содействие в его отправке в ближайшее лечебное учреждение.

**5. Требования безопасности по окончании занятий.**

5.1. Привести в порядок рабочее место только при отключении всех токонесущих устройств.

5.2. Привести в порядок использованное оборудование и приспособления.

5.3. Стружку и опилки с рабочего места убрать с помощью щетки.

5.4. Убрать в отведенное место инструменты.

5.5. Тщательно вымыть руки с мылом.

Специалист по охране труда : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

С инструкцией ознакомлен:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Подпись | Расшифровка подписи | Дата | Подпись | Расшифровка подписи |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |